# **PROPUESTA INICIAL NASAMON**

En este documento se recogen las especificaciones y requerimientos para el proyecto NASAMON llevado a cabo por SANDRA’S TECH para la empresa NASA.

## **HARDWARE**

### medidas

Las medidas de la caja en la que se encuentre la placa de circuito impreso no deben de superar los 30 cm de largo por 10 cm de alto. Por su parte, la placa de circuito impreso ha de medir 20 cm de largo, dejando suficiente espacio para la colocación de cableado, evitando interferencias electromagnéticas.

### Consumo

El consumo no ha de superar 1 A de corriente, para evitar un sobrecalentamiento del dispositivo que pudiese tener fatales consecuencias.